別紙

熊野町ブロック塀等安全確保事業安全性に係るチェックリスト

１　コンクリートブロック造の塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 基準 | 適合 | 不適合 |
| ① | 高さ | 塀の高さは2.2ｍ以下 |  |  |
| ② | 壁の厚さ | 高さが2.0ｍ以下の場合、塀の厚さは10ｃｍ以上 |  |  |
| 高さが2.0ｍを超える場合、15ｃｍ以上 |  |  |
| ③ | 控え壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに控壁（塀の高さの1/5以上突出したもの）がある |  |  |
| ④ | 基礎 | 基礎がある |  |  |
| ⑤ | 傾き、ひび割れ | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| ⑥ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない |  |  |

２　組石造の塀の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | 基準 | 適合 | 不適合 |
| ① | 高さ | 塀の高さは1.2ｍ以下 |  |  |
| ② | 壁の厚さ | 塀の厚さは高さの1/10以上 |  |  |
| ③ | 控え壁 | 塀の長さ4.0ｍ以下ごとに控壁（塀の厚さの1.5倍以上突出したもの）がある（塀の厚さが高さの1.5/10以上の場合を除く） |  |  |
| ④ | 基礎 | 基礎がある |  |  |
| ⑤ | 傾き、ひび割れ | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| ⑥ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない |  |  |

補助対象ブロック塀の築造年次　　　　　　　　　年　　　月頃・不明